BE / NL Proficiat met de aankoop van dit mooi handgemaakte product: Zelliges worden

stuk voor stuk handgemaakt in ons kleiatelier in Marokko. Uw bestelling kan daarom

afwijken in kleurtoon en formaat van de getoonde samples uit de showroom. Kalkluizen,

onregelmatigheden en verschillen in kleurnuance in de tegels horen bij dit product. Al deze

eigenschappen dragen bij aan het karakter van de zelliges en kunnen geen reden zijn voor

teruggave of klachten.

Opmerking: Neem eerst zorgvuldig de plaatsingsvoorschriften door voordat

u de tegels plaatst. Deze plaatsingsvoorschriften zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

Gebruik milieuvriendelijke producten om uw kunstwerk te installeren!

**Plaatsingtips**

Stap 1

Haal uw zelliges uit de dozen en meng ze door elkaar.

Zo krijgt u een heerlijke kleurenschakering.

Stap 2

Zet uw zelliges minstens vier uur in een emmer koud of lauw water.

Zo absorberen ze water en niet het vocht van de lijm.

Stap 3

Droog uw zelliges af en strijk met een lijmkam flexlijm op de muur en op de tegel.

U kunt spelen met de dikte van de lijm, zodat tegels niet te veel uitsteken.

Werk per halve m² als dat kan.

Stap 4

Plaats de tegels tegen de muur. Dat kan met of zonder kruisjes.

Als u met kruisjes werkt, mogen die niet dikker zijn dan 1,5 mm.

Op een groter oppervlak dan 10 m² zijn kruisjes wel aangeraden.

Stap 5

Voeg nu tussen de tegels een waterafstotende voeg.

Stap 6

Verwijder de overtollige voeg als alles droog is. Gebruik nooit chemische producten.

Stap 7

Laat iedereen genieten van het prachtige resultaat.